**A Vredestein Tyres bemutatja az Endurion Trailer gumiabroncsot: kiemelkedően hosszú élettartam a nagy teherbírású pótkocsik számára**

Az Apollo Tyres bemutat egy új Vredestein mezőgazdasági gumiabroncsot, amelyet kifejezetten a nagy teherbírású pótkocsik számára fejlesztettek ki. Az új Vredestein Endurion Trailer egy prémium gumiabroncs-megoldás, amely magasabbra teszi a lécet a robusztusság, a kényelem és az futásteljesítmény terén.

Az Endurion Trailer menetiránynak megfelelően kialakított futófelület-mintázattal rendelkezik, amelynek egyedi, nem párhuzamos, ívelt blokkjai kiváló öntisztulási képességet biztosítanak. A középen lévő, úttal érintkező nagy méretű fútófelület nagyszerű vezetési kényelmet és kivételesen hosszú futásteljesítményt tesz lehetővé. A nagy teherbírású, acélbetétes vázszerkezet és a megerősített perem rendkívüli robusztusságot és kiemelkedő stabilitást biztosít a nagy igénybevétellel járó szállítási feladatok során.

Az új Endurion Trailer gumiabroncs 2023. januárjától lesz elérhető, az alábbi gyakori méretekben:

* 560/60 R 22.5 IMP TL 165D
* 600/55 R 26.5 IMP TL 169D
* 650/55 R 26.5 IMP TL 173D
* 600/60 R 30.5 IMP TL 173D

**A Vredestein Tyres az optimális talajvédelem érdekében bemutatja a Flotation Optimall VF trailer gumiabroncsot**

Az Apollo Tyres bemutatja új Vredestein VF Flotation gumiabroncsár, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy fokozottabb talajvédelmet biztosítson a nehéz hígtrágyahordó tartálykocsik és mezőgazdasági pótkocsik súlya alatt. Az új Vredestein Flotation Optimall egy prémium gumiabroncs-megoldás, amely magasabbra teszi a lécet a talajvédelem, a gyepterület kímélése és az öntisztulás tekintetében.

A Flotation Optimall rendkívül nagy rugalmasságú(VF) acélbetétes szerkezettel rendelkezik, amely a Vredestein bevált F+ technológiáján alapul. Ez a rugalmas és erős váz nagy és egyenletesen eloszló futófelületet biztosít alacsony abroncsnyomás mellett, kiváló talajvédelmet elérve. Mint minden F+ technológiával rendelkező Vredestein gumiabroncs, a Flotation Optimall is kompatibilis a központi gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerekkel (CTIS).

A futófelületi zónában a sima és lekerekített futófelület-blokkok a lekerekített vállrészekkel kombinálva megóvják a gyepszerkezetet, különösen a táblavégi fordulók esetén. A menetiránynak megfelelően kialakított futófelület-mintázatot a külső oldal felé mutató egyedi, nem párhuzamos, ívelt blokkok jellemzik. Ez a jellegzetes forma, amely a Vredestein híres Traxion abroncsain már bizonyított, kiváló öntisztuló képességet garantál minden talajtípuson, így az utak tiszták és biztonságosak maradhatnak.

Az új Flotation Optimall 2023 tavaszától nem kevesebb mint 7 méretben lesz kapható:

* VF 710/45 R 22.5 IMP TL 170D
* VF 600/55 R 26.5 IMP TL 170D
* VF 710/50 R 26.5 IMP TL 176D
* VF 750/45 R 26.5 IMP TL 176D
* VF 800/45 R 26.5 IMP TL 179D
* VF 710/50 R 30.5 IMP TL 178D
* VF 750/60 R 30.5 IMP TL 187D

**További információ:**

Robbert Holtkamp | Marketing-kommunikáció OHT Europe

T: +31 53 888 8187

M.: +31 6 1507 6475

E: robbert.holtkamp@apollotyres.com

**Az Apollo Tyres Ltd vállalatról**

Az Apollo Tyres Ltd egy nemzetközi gumiabroncsgyártó, és a vezető abroncsmárka Indiában. A vállalat több gyártóüzemmel rendelkezik Indiában, valamint egy-egy üzeme található Hollandiában és Magyarországon. A vállalat két globális márkanéven értékesíti termékeit: Apollo és Vredestein. A termékek több mint 100 országban érhetők el elismert, exkluzív és több terméket forgalmazó ellátóközpontok kiterjedt hálózatán keresztül.